**SABİT HIZLI PERİSTALTİK POMPA (A692723)**

1. Cihaz 60 rpm sabit hız ile işlem yapabilme imkanı sağlayabilmelidir.
2. Cihaz 80 – 100 ml/dk. arasında sabit akış hızı sağlayabilmelidir.
3. Cihazın ölçüleri 15 x 10 x 20 cm (d x g x y) olmalıdır.
4. Cihazın ağırlığı yaklaşık 3.6 kg olmalıdır.
5. Cihaz parçalarından pompa başı polisülfon ve çelik; ana gövde paslanmaz çelik ve kasa boyalı çelik malzemeden olmalıdır.
6. Cihaz AC 230 Volt, 50 Hz. ile çalışmalıdır.
7. Cihaz pompa başı ve 1,5 metre 3/16´´ iç çaplı silikon hortum ile birlikte temin edilmelidir.